**مـــــــــطـــار الأبيض**

**تأهيل مناطق الحركة الجوية**

**جــــدول الكـمــيات لإمتداد المدرج**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبلغ** | **سعر الوحدة** | **الكمية** | | **الوحدة** | | **الـــــــبـــــــــيـــــــــان** | **البند** |
|  |  | **27000** | | م³ | | قطع وإزالة أنقاض بإمتداد المدرج 600X60X.75m | 1 |
|  |  | **23000** | | م³ | | توريد ومعالجة أساس مساعد Subbase Layer حسب المواصفات | 2 |
|  |  | 10530 | | م³ | | توريد ومعالجة أساس حسب المواصفات بسمك30سم Base Layer | 3 |
|  |  | 36000 | | م² | | **طبقة التشريب Prime** C**oat**  توريد ومعالجة طبقة تشريب حسب المواصفات | 4 |
|  |  | 36000 | | م² | | **الطبقة اللاصقة بالمدرج Tack Coat**  توريد ومعالجة الطبقةاللاصقة بالمدرج حسب المواصفات | 5 |
|  |  | 6,750 | | طن | | **طبقة أسفلت رابطة (Binder)**  توريد ومعالجة طبقة أساس سطحية من الأسفلت حسب المواصفات بسمك 7.5سم | 6 |
|  |  | 6,750 | | طن | | **طبقة أسفلت (Wearing)**  توريد ومعالجة طبقة سطحية من الأسفلت حسب المواصفات بسمك 7.5سم | 7 |
|  |  | عملية | | عملية | | فك وتركيب منظومة إضاءة الإقتراب من الناحية الجنوبية | 6 |
|  |  | | عملية | | عملية | فك وتركيب منظومة إضاءة الإقتراب من الناحية الشمالية وتكملة المنظومة بطول 900م | 7 |

**Bill of Quantities**

**Runway Marking**

**(Runway – White Color)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Remarks** | **Area** | **Description** | **item** |
|  | **5562m2** | Runway Edge Marking | 1 |
|  | **1260m2** | Runway Threshold Strip | 2 |
|  | **71.28m2** | Designation Number | 3 |
|  | **769.5m2** | Runway Centre line | 4 |
|  | **1620** | Runway T.D.Z | 5 |
|  | **1080m2** | Runway Aiming | 6 |
|  | **10365.78m2** | **Total** | |